附件1

城市水厂一览表

（2023年）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水厂名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 澄江市给排水服务中心 | 许春荣 | 13987785676 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

填报单位（公章）： 填报人：马晓媛

单位负责人：王建全 填报时间：2023.05.26

附件2

城市水厂水龙头水采样点表

（5月）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采样地点 | 序号 | 采样地点 |
| 1 | 澄江市人民医院 | 11 |  |
| 2 | 澄江市中医医院 | 12 |  |
| 3 | 澄江市机关幼儿园 | 13 |  |
| 4 | 澄江市小窑加油站 | 14 |  |
| 5 | 澄江市拥晖社区小龙苑 | 15 |  |
| 6 | 澄江市疾病预防控制中心 | 16 |  |
| 7 | 澄江澄海医院 | 17 |  |
| 8 |  | 18 |  |
| 9 |  | 19 |  |
| 10 |  | 20 |  |

填报单位（公章）： 填报人：马晓媛

单位负责人：王建全 填报时间：2023.05.26

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城市水厂出厂水水质信息  （第二季度） | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | | | | | | | | | |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 | |
| 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | | | | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 0.3～2 | 0.1～0.8 |
| 1 | | 澄江市给排水服务中心 | 2023.05.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | 无 | 无 | 0.72 | 0.01 | 0.35 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **注：1、出厂水中消毒剂余量要求：采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。**  **2、检出总大肠菌群时，继续检测大肠埃希氏菌。** | | | | | | | | | | | | | |

填报单位（公章）： 填报人：马晓媛 单位负责人：王建全 填报时间：2023.05.26

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城市水龙头水（末梢水）水质信息  （第二季度） | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | | | | | | | | | |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 | |
| 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | | | | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 0.05～2 | 0.02～0.8 |
| 1 | | 澄江市人民医院 | 2023.05.08 | 4 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | 无 | 无 | 0.80 | 0.04 | 0.10 |
| 2 | | 澄江市中医医院 | 2023.05.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | 无 | 无 | 0.80 | 0.10 | 0.05 |
| 3 | | 澄江市机关幼儿园 | 2023.05.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | 无 | 无 | 0.80 | 0.10 | 0.10 |
| 4 | | 澄江市小窑加油站 | 2023.05.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | 无 | 无 | 0.72 | 0.02 | 0.22 |
| 5 | | 澄江市拥晖社区小龙苑 | 2023.05.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | 无 | 无 | 0.72 | 0.05 | 0.07 |
| 6 | | 澄江市疾病预防控制中心 | 2023.05.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | 无 | 无 | 0.80 | 0.10 | 0.09 |
| 7 | | 澄江澄海医院 | 2023.05.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | 无 | 无 | 0.64 | 0.03 | 0.02 |
| **注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。**  **2、检出总大肠菌群时，继续检测大肠埃希氏菌。** | | | | | | | | | | | | | |

填报单位（公章）： 填报人：马晓媛 单位负责人：王建全 填报时间：2023.05.26