澄江市生态环境保护综合行政执法大队双随机抽查结果公开表

（2024年第一季度）

序号	抽查部门	抽查对象	企业注册或统一社会信用代码	抽查时间	抽查项目及内容	抽查结果

1

澄江市生态环境保护综合行政执法大队

澄江伟明环保科技有限公司

统一社会信用代码号：91530422MA6P5HUJ03

2024年3月21日

1、环保手续；

2、污染防治设施；

3、卫生防护距离；

4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批；

2、已按环评要求配套污染防治设施；

3、卫生防护距离已到达环评要求；

4、《突发环境事故应急预案》已编制；

检查发现问题：

处理情况及要求：

1、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施，加强各项污染治理设施的运行管理，确保废气达标排放，废水严禁外排。2、加强生产期间的环境安全隐患排查工作，储备好应急物资和措施，适时开展应急演练和应急宣传教育，防止突发环境安全事故发生。3、按照排污许可证管理要求开展自行监测、执行报告等相关工作。4、严格按照企业环境信息依法披露管理办法要求开展相关信息公开工作。5、加强现存固化后的飞灰管理，及时进行处置，严禁露天堆放，转运处置时严格按照相关管理要求办理相关审批手续。6、加强安全生产管理，防止发生安全事故。

2

澄江市生态环境保护综合行政执法大队

澄江活发石料有限公司

统一社会信用代码号：91530481MA6PHK8RX2

2024年3月15日

1、环保手续；

2、污染防治设施；

3、卫生防护距离；

4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善；

2、已按环评要求建设污染防治设施；

3、卫生防护距离已到达环评要求；

4、《突发环境事故应急预案》已编制；

检查发现问题：1、矿区、土地改良区域取料装卸过程中扬尘防控措施不完善；2、矿山复耕区域植物部分死亡。

处理情况及要求：

1、严格按照排污许可证自行监测要求开展监测工作；2、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施，加强污染治理设施的运行维护确保设施正常运行；3、加强厂区区域洒水频次，落实扬尘防控措施，防止扬尘污染周边环境；4、加强项目区域的环境、安全隐患排查工作，防止环境、安全事故的发生；5、按照主管部门要求落实矿山复耕，加强复耕植物的管理。

3

澄江市生态环境保护综合行政执法大队

云南神农澄江饲料有限公司

统一社会信用代码号：91530422750678849Q

2024年3月25日

1、环保手续；

2、污染防治设施；

3、卫生防护距离；

4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批；

2、已按环评要求配套污染防治设施；

3、卫生防护距离已到达环评要求；

4、《突发环境事故应急预案》已编制；

检查发现问题：1、污水处理设备加药台账记录不规范，未注明年份；实验室废液收集台账结存数量混乱；未建立布袋更换台账；2、柴油桶堆放室位置存在环境风险隐患，堆放室三防措施不到位。
处理情况及要求：

1、加强污染治理设施运行管理，随时保证设施运行正常；2、定期开展环保设施隐患排查工作，发现隐患立即采取维修或者更换治理设施，防止安全事故发生；3、严格按照环评及批复的要求落实各项污染治理设施；4、严格按照排污许可证相关要求开展自行监测工作；5、完善污水处理设备加药台账记录、实验室废液收集台账和立布袋更换台账；6、增加污水处理设备出水水质的铁、锰指标检测；7、柴油桶按照相关规范进行存放，避免柴油泄露，造成环境污染。

4

澄江市生态环境保护综合行政执法大队

澄江市国有资产运营发展有限责任公司（九村污水处理厂）

统一社会信用代码号：

91530481MA6PBXWD07

2024年3月22日

1、环保手续；

2、污染防治设施；

3、卫生防护距离；

4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批；

2、已按环评要求配套污染防治设施；

3、卫生防护距离已到达环评要求；

4、《突发环境事故应急预案》已编制；

检查发现问题：

处理情况及要求：

1、加强污水处理厂各项污水治理设施的运行维护，确保污水治理设施正常运行，水质稳定达标排放；2、运维方要加强污染源自动监控设施的运行维护管理，定期清洗采样管路和维护设备、清洗反应槽（消解瓶），确保污染源自动监控设施正常运行，数据有效传输；3、规范管理中控系统，保障系统各项参数齐全并完整保留；4、尽快完成《突发环境事件应急预案》修编；5、严格按照环评及相关法律法规落实各项环保措施；6、加强环保治理设施隐患排查工作，发现隐患立即采取修复或者更换设备；7、严格按照危险废物相关管理要求落实各项防治措施及制度；8、加强安全管理，对员工开展安全教育培训，定期开展隐患排查，防止发生安全、消防事故。

5

澄江市生态环境保护综合行政执法大队

澄江澄源新材料有限公司

统一社会信用代码号：

91530481MABMMQ6KXD

2024年3月26日

1、环保手续；

2、污染防治设施；

3、卫生防护距离；

4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批；

2、已按环评要求配套污染防治设施；

3、卫生防护距离已到达环评要求；

4、《突发环境事故应急预案》已编制；

检查发现问题：

处理情况及要求：

1、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施；2、规范设置雨污分流系统，管道粘贴标识标牌；3、企业要严格按照《玉溪市生态环境局澄江分局关于开展脱硫脱硝等环保设施排查整治工作的通知》（澄环发【7号】）文件相关要求，开展环保设施隐患排查工作，发现隐患立即采取维修或者更换治理设施，防止安全事故发生。4、生产期间加强污染治理设施运行维护，确保设施运行正常；5、按照排污许可证管理要求开展自行监测工作。

6

澄江市生态环境保护综合行政执法大队

云南澄江华业磷化工有限责任公司

统一社会信用代码号：

91530422719467779H

2024年3月26日

1、环保手续；

2、污染防治设施；

3、卫生防护距离；

4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善；

2、已按环评要求配套污染防治设施；

3、卫生防护距离已到达环评要求；

4、《突发环境事故应急预案》已编制；

检查发现问题：

处理情况及要求：

1、严格按《突发环境事件应急预案》的相关要求，做好应急处置措施；2、按要求规范暂存、处置危险废物；3、加强对环境、安全生产的管理，防止环境、安全事故发生；4、加强环保治理设施检查，发现隐患及时进行整改，确保各项污染防治设施及在线监测系统正常运行；5、严格按照排污许可证要求开展自行监测，加强无组织化排放的管理；6、对厂区内的沟道进行清理，保障排水畅通。加强厂区道路洒水降尘频次，加强清扫频次，防止扬尘污染；7、加强环境安全管理，防止环境安全事故发生；8、加强安全管理，加强安全教育和隐患排查工作，杜绝安全、消防事故发生。

7	澄江市生态环境保护综合行政执法大队

澄江益邦投资有限公司

统一社会信用代码号：

915304225527437692

2024年3月14日

1、环保手续；

2、污染防治设施；

3、卫生防护距离；

4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善；

2、已按环评要求配套污染防治设施；

3、卫生防护距离已到达环评要求；

4、《突发环境事故应急预案》已编制；

检查发现问题：

处理情况及要求：

1、加强项目区域内环境、安全隐患排查工作，消除环境、安全隐患，防止环境、安全事故发生。2、加强对并入禄充污水处理厂污水管道及提升泵站的巡查及检修，并建立巡查台账。3、加强业主装修过程中产生的建筑垃圾的管理，及时按照相关管理要求合理处置，严禁随意倾倒，填埋。4、加强立昌旅游小镇安置房雨污管网分流的排查，及时发现问题及时进行整改，防止雨污混流的情况发生。

8

澄江市生态环境保护综合行政执法大队

澄江海诚旅游发展有限公司

统一社会信用代码号：

91530422MA6KCWY137

2024年3月14日

1、环保手续；

2、污染防治设施；

3、卫生防护距离；

4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善；

2、已按环评要求配套污染防治设施；

3、卫生防护距离已到达环评要求；

4、《突发环境事故应急预案》已修编；

检查发现问题：

处理情况及要求：

1、10号地块项目主体竣工后，开展环保竣工验收相关工作；2、加强项目区域环境、安全隐患排查工作，防止环境、安全事故发生；3、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施；4严格落实环保措施，加强污水管道管护，防止污水外溢。

9

澄江市生态环境保护综合行政执法大队

澄江市第二污水处理厂（玉溪中车环保工程有限公司）

统一社会信用代码号：91530422MA6MXUHB8Q

2024年3月14日

1、环保手续；

2、污染防治设施；

3、卫生防护距离；

4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批；

2、已按环评要求配套污染防治设施；

3、卫生防护距离已到达环评要求；

4、《突发环境事故应急预案》已编制；

检查发现问题：

处理情况及要求：

1、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施；2、加强污水处理设施的运行维护保养工作，确保设施运行正常，出水水质达标，按要求完善在线监控运维台账。3、加强环境、安全隐患的排查工作整改，防止环境、安全事故发生。4、严格按照排污许可证要求落实各项自行监测要求并保存原始监测记录。

10

澄江市生态环境保护综合行政执法大队

路居镇污水处理厂（玉溪中车环保工程有限公司）

统一社会信用代码号：

91530422MA6MXUHB8Q

2024年3月20日

1、环保手续；

2、污染防治设施；

3、卫生防护距离；

4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批；

2、已按环评要求配套污染防治设施；

3、卫生防护距离已到达环评要求；

4、《突发环境事故应急预案》已编制；

检查发现问题：

处理情况及要求：

1、加强污水处理厂各项污水治理设施的运行维护，确保污水治理设施正常运行，水质稳定达标排放。2、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施；3、加强污水处理设施的运行维护保养工作，确保设施运行正常，出水水质达标，按要求建立健全在线监控运维台账。4、加强环境、安全隐患的排查工作整改，防止环境、安全事故发生。5、严格按照排污许可证要求落实各项自行监测要求并保存原始监测记录。6、加强中水管网的巡查管理，建立规范的巡查台账，防止中水管网破损而造成的环境污染事件发生。

11

澄江市生态环境保护综合行政执法大队

海口镇污水处理厂（玉溪中车环保工程有限公司）

统一社会信用代码号：

91530422MA6MXUHB8Q

2024年3月14日

1、环保手续；

2、污染防治设施；

3、卫生防护距离；

4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批；

2、已按环评要求配套污染防治设施；

3、卫生防护距离已到达环评要求；

4、《突发环境事故应急预案》已编制；

检查发现问题：

处理情况及要求：

1、加强污染治理设施的运行管理，确保尾水达标排放。2、加强在线监测设备的运行维护管理、确保在线监测设备正常运行，若在线监测设备异常或损坏，需及时进行修复，并向当地生态环境部门报备。3、严格按照排污许可证的管理要求，开展自行监测工作。4、加强运营期间的环境、安全隐患排查，防止环境、安全事故发生。

12

澄江市生态环境保护综合行政执法大队

云南鑫多新型材料有限公司

统一社会信用代码号：91530481MA7BKBP32R

2024年3月18日

1、环保手续；

2、污染防治设施；

3、卫生防护距离；

4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批；

2、已按环评要求配套污染防治设施；

3、卫生防护距离已到达环评要求；

4、《突发环境事故应急预案》已编制；

检查发现问题：

处理情况及要求：

1、加强污染治理设施的运行维护，确保设施运行正常。2、加强环境、安全隐患排查工作，及时消除环境、安全隐患。3、按照排污许可证管理要求开展自行监测及季度、年度执行报告的提交工作。4、年产55万平方米中空玻璃改扩建项目的环评报告表未审批前严禁设备安装投入使用。5、严格按照相关管理要求，完成环境保护税缴纳工作。

13

澄江市生态环境保护综合行政执法大队

云南澄江盘虎化工有限公司

统一社会信用代码号：91530422767086575M

2024年3月15日

1、环保手续；

2、污染防治设施；

3、卫生防护距离；

4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批；

2、已按环评要求配套污染防治设施；

3、卫生防护距离已到达环评要求；

4、《突发环境事故应急预案》已编制；

检查发现问题：

处理情况及要求：

1、加强生产设备、污染治理设施的管理，确保各污染治理设施（包括在线监控设施）正常运行，废气污染物达标排放；2、严格对照排污许可证环境管理要求落实执行报告制度、自行监测等工作；3、废矿物油、脱砷渣、氢氧化钠废包装物等危险废物，必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》进行依法收集、贮存及处置；4、加强厂区环境管理，严格落实物料及固体废物的污染防治措施，规范堆存及清运；5、加强厂区隐患排查整治工作、并建立健全排查整治台账，防止环境消防、安全事故的发生；6、严格按照国家、省、市、县相关要求，对照《长江“三磷”专项排查整治技术指南》及《工业炉窑大气污染综合治理方案》要求，结合整改投入生产后出现的各类问题，持续完善各项整改措施。

14

澄江市生态环境保护综合行政执法大队

云南澄江天辰磷肥有限公司

统一社会信用代码号：

91530422760408682J

2024年4月18日

1、环保手续；

2、污染防治设施；

3、卫生防护距离；

4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批；

2、已按环评要求配套污染防治设施；

3、卫生防护距离已到达环评要求；

4、《突发环境事故应急预案》已编制；

检查发现问题：

处理情况及要求：

1、恢复生产后加强污染治理设施的运行维护和保养，确保各项环保治理设施正常使用，污染物达标排放，按排许可要求开展自行监测，严禁生产、生活废水外排。2、严格按照《中华人民共和国固废法》，加强对氟硅酸、废触媒（五氧化二钒）、废矿物油等危险废物及其他一般固体废物的收集、贮存和依法处置，杜绝环境污染事故的发生。3、加强厂区及花园河渣库的环境安全隐患排查工作，及时消除隐患，防止突发环境安全事故发生。4、严格按照环评要求定期对地下水开展自行监测，并保存原始监测记录。5、加强生产期间安全管理工作，复工复产后，及时向上级主管部门报告。6、严格按照排污许可证要求开展自行监测，保存原始监测记录并按要求提交执行报告。7、复工正常运行后，及时对35T锅炉废气排放口进行调试验收。8、严禁将磷石膏提供给周边村民用作土壤改良剂，加强花园河渣库值守巡查。9、加强厂区安全管理，杜绝安全事故发生。

15

澄江市生态环境保护综合行政执法大队

云南澄江冶钢集团黄磷有限公司

统一社会信用代码号：91530422731190880U

2024年3月26日

1、环保手续；

2、污染防治设施；

3、卫生防护距离；

4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批；

2、已按环评要求配套污染防治设施；

3、卫生防护距离已到达环评要求；

4、《突发环境事故应急预案》已编制；

检查发现问题：

1、出渣口有无组织排放。

处理情况及要求：

1、加强污染治理设施的管理，确保各污染治理设施（包括在线监控设施）正常运行，废气污染物达标排放，废水严禁外排；2、严格对照排污许可证环境管理要求落实执行报告制度、自行监测等工作；3、废矿物油等危险废物必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》进行依法收集、贮存及处置；4、加强厂区环境管理，严格落实物料及固体废物的污染防治措施，规范堆存及清运；5、加强环境、安全隐患排查整治工作，防止环境、安全事故发生。6、尽快对出渣口无组织排放进行整改，并书面报我局备查。

16

澄江市生态环境保护综合行政执法大队

云南鑫成鹏高分子科技有限公司

统一社会信用代码号：915304MA6KLYWD3L

2024年3月18日

1、环保手续；

2、污染防治设施；

3、卫生防护距离；

4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批；

2、已按环评要求配套污染防治设施；

3、卫生防护距离已到达环评要求；

4、《突发环境事故应急预案》已编制；

检查发现问题：1、该企业事故应急池内有水和白色垃圾囤积。

处理情况及要求：

1、加强露天环氧大豆油储罐区域的管理，杜绝存在跑冒滴漏现象出现。2、严格按照环评及批复要求落实项环保各项措施；3、加强切粒工序布袋集气罩的管理维护，发现脱落现象及时处理，防止废气无组织排放现象；4、完善混合料搅拌工序的密闭措施，避免粉尘无组织排放；5、加强施工期间及生产期间的环境安全隐患排查工作，防止环境安全事故发生，厂区废品废件规范堆存于防雨棚内；6、加强中水处理站的运行维护，确保设备设施正常运行；7、加强安全生产管理工作，防止安全事故发生；8、严格按照新申领变更的排污许可证要求开展自行监测，并按要求上传执行报告。9、妥善处置事故应急池内囤积的水和白色垃圾，严禁将清理出的水外排。

17

澄江市生态环境保护综合行政执法大队

云南江川仙湖锦绣旅游物业发展有限公司（抚仙湖星空国际旅游度假社区一期项目）

统一社会信用代码号：91530422550142804Y

2024年3月20日

1、环保手续；

2、污染防治设施；

3、卫生防护距离；

4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批；

2、已按环评要求配套污染防治设施；

3、卫生防护距离已到达环评要求；

4、《突发环境事故应急预案》已编制；

检查发现问题：1、20号地块有少量建垃圾未进行清理处置。处理情况及要求：

1、加强建筑垃圾及生活垃圾的堆存清运处置管理工作，严禁生活垃圾与建筑垃圾混杂填埋；2、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施；3、加强汛期环境安全隐患排查工作，及时发现问题、及时整改，防止环境安全事故发生；4、加强项目区域配套的污水处理设施运行维护管理，确保设备正常运行，并定期委托第三方监测机构按照环评批复要求对污水处理回用水质进行监测，建立健全处理设施的运行管理台账。5、加强应急值守工作，加强环境、安全隐患排查工作，及时发现问题及时处理，防止环境、安全事故发生。

18

澄江市生态环境保护综合行政执法大队

昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司

统一社会信用代码号：91530422727317279H001V

2024年3月21日

1、环保手续；

2、污染防治设施；

3、卫生防护距离；

4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批；

2、已按环评要求配套污染防治设施；

3、卫生防护距离已到达环评要求；

4、《突发环境事故应急预案》已编制；

检查发现问题：1、二号蒸发器罐体破损正在组织维修。

处理情况及要求：

1、加强厂区设施、设备的管理，杜绝跑冒滴漏现象发生，生产期间废水封闭循环使用，严禁外排；2、事故应急池保证空池应急，适时开展应急演练，降低环境风险；3、氟硅酸液属危险废物，必须严格按照《中华人民共和国固废法》进行规范管理，杜绝环境污染事故的发生；4、严格落实安全生产主体责任，生产期间加强生产安全管理，防止安全事故发生，近期开展一次环境安全隐患排查，及时更换锈蚀损坏设备零件，防止环境安全事故发生；5、加强污染治理设施的保养与维护，确保正常稳定运行，废气污染物达标排放；6、严格按照排污许可证管理要求按时开展自行监测工作及管理台账、执行报告等工作。7、尽快完成二号蒸发器罐体修复工作，杜绝安全事故发生。